**Załącznik nr 1 do SIWZ**


**SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39100000-3 Meble 39151000-5 Meble różne

* 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego zestawu szklanych gablot ekspozycyjnych w Centrum Informacji Turystycznej przy   
     ul. Korzeniowskiego 2 w Nowej Soli.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  3. dostawę szklanych gablot,
  4. montaż, ustawienie oraz wypoziomowanie szklanych gablot,
  5. podłączenie oświetlenia.
  6. Gabloty powinny tworzyć wizualnie spójną zabudowę w kształcie litery “L” o długości 220 x 140 cm licząc od narożnika ściany, wysokości 220 cm i głębokości 40 cm; zgodnie z poniższą wizualizacją koncepcyjną: dłuższy bok składający się z dwóch gablot, gablota narożnikowa o podstawie pięciokąta foremnego, krótszy bok jedna gablota – elementy gabloty tego samego typu (rodzaju).

Wizualizacja



* 1. Konstrukcja: każda gablota z kloszem szklanym; osadzona na aluminiowych anodowanych profilach; boki, plecy, drzwi i półki gablot wykonane ze szkła hartowanego, szlifowanego o gr. min. 8 mm; cztery półki szklane, drzwi szklane przesuwne z zamkiem na prowadnicach aluminiowych, a w przypadku gabloty umiejscowionej w narożniku drzwi jednoskrzydłowe z zamkiem nakładanym (bez nawiercania otworu) i nakładanym metalowym uchwytem w kolorze chrom w części dolnej drzwi, obciążenie jednej półki minimum 2kg.
  2. W górnej części każdej gabloty fryz z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS o grubości 2 mm (wymiary: wys. 20 cm,  
     gł. 40 cm, dł. dostosowana do długości gabloty, od wewnętrznej strony winno znajdować się oświetlenie punktowe Led: 2 punkty świetlne; w przypadku gabloty narożnikowej 1 punkt świetlny, półki z oświetleniem LED bocznym piętrowym (prętowym): po jednym punkcie świetlnym na półkę, umiejscowionym w tylnym, górnym prawym rogu półki.
  3. W dolnej części gabloty winna znajdować się szafka z drzwiami dwuskrzydłowymi, a w przypadku gabloty umiejscowionej w narożniku drzwi jednoskrzydłowe
  4. kolor płyty meblowej szafki i fryzu: RAL 7037 lub zbliżony, PÓŁMAT, faktura jednolita,
  5. dolna listwa maskująca i korpus szafki wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze dobranym do koloru płyty meblowej szafki i fryzu,
  6. plecy z płyty HDF gr. 4 mm, w kolorze dopasowanym do koloru korpusu,
  7. skrzydła z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 20 mm z obrzeżem ABS o grubości 2 mm, zamykane na klucz; zawiasy metalowe puszkowe samodomykające ze spowalniaczami zapobiegającymi trzaskaniu skrzydeł, uchwyty szafki aluminiowe typu krawędziowego “L” nabite na górną krawędź frontu, w kolorze srebrnym, wymiary szafki: wys.60 cm, gł. 40 cm, dł. dostosowana do długości gabloty.
  8. Gabloty na metalowych stopkach regulowanych umożliwiających poziomowanie.
  9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu do wyboru  
     i akceptacji min. dwóch wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia.
  10. Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt wywozu i utylizacji opakowań po meblach oraz innych odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.
  11. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.